|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | | |
| Акустическая система: | Сабвуфер: RCF 4PR08003 AS -1000 W | 6 |
| Сателлит: RCF M15-A - 750 W | 4 |
| Мониторинг: | QSC K - 1000 W | 4 |
| Torque ac-15 - 750 W | 2 |
| MsMax ac-15 - 350 W | 1 |
| Пульт микшерный: | Allen&Heath GL2400 24 ch (22mono, 2 stereo, 6 AUX, 4 GROUP) | 1 |
| Портальный процессор: | Ashly Protea 3,6 sp. | 1 |
| Мониторный эквалайзер: | DBX 215 2CH 15 BAND | 1 |
| Динамическая обработка: | DBX 166 2 ch – gate/comp/lim | 2 |
| DBX 266 2 ch expander /gate /comp | 3 |
| Барабанная установка: | TAMA SUPERSTAR CUSTOM: бочка – 18x22, Подвесные тома - 9x12, 10x13, напольный том 16x16 | |
| Барабанный стул, стойка для рабочего барабана, стойка под hi-hat, 3 стойки типа «журавль» под тарелки, одна стойка прямая. | |
| Микрофоны подзвучки: | Бочка-SHURE 52pg | 1 |
| Tома -SHURE SM56 | 3 |
| Малый барабан – SHURE SM57 | 1 |
| Оверхеды - SHURE PG81 | 2 |
| Басовый гитарный кабинет | MarkBass LMK 600 W, кабинет 4х10, подзвучка – сигнал с DIOUT | 1 |
| Гитарный кабинет: | Marshall MA 100H + кабинет 4х12, подзвучка – микрофон SHURE SM57 | 1 |
| Гитарный кабинет: | Randall KH-120 + кабинет 4х12, подзвучка – микрофон SHURE SM57 | 1 |
| Диджейская консоль: | Pioner 350 | 1 |
| Вокальный микрофон: | VOCAL MIC Shure58 | 2 |
| Вокальный микрофон: | VOCAL MIC Shure Betta SM58 | 2 |
| Радио-микрофон: | VOCAL MIC Sennheiser e835 | 1 |
| Директ-бокс: | Behringer DI 800 ULTRA-DI PRO (8 каналов) | 1 |
| Стойки микрофонные | типа “Журавль” | 3 |
| СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Полное управление по DMX-512 через П/О Nicolaudie Sunlight Suite 1 (v. 2014) | | |
| Общая заливка сцены | LED PAR - RGB | 4 |
| Заливка на центр | LED PAR - White | 2 |
| Заливка на драмм-подиум | LED PAR - RGB | 2 |
| Контровый свет | LED PAR - RGB | 8 |
| LED BLINDER - RGB+W/A | 2 |
| Динамический свет в зоне сцены | MOVING HEAD (Ms Lighting) - 16 цветов фильтрами, гобо, строб, узкий без трансфокации | 4 |
| MINI MOVING HEAD (Ms Lighting) - RGB+W, строб, без гобо, узкий без трансфокации | 2 |
| Динамический свет в зоне зала | MOVING HEAD (Robe) - RGB, строб, без гобо, широкий без трансфокации | 2 |
| MINI MOVING HEAD (Ms Lighting) - RGB+W, строб, без гобо, узкий без трансфокации | 4 |
| SCANNER (Martin) - 16 цветов фильтрами, гобо, строб | 2 |
| Лазер R/G на сцене, автономная работа | 2 |
| МУЛЬТИМЕДИЯ | | |
| Видео-Проектор | SANYO PLS-XW 300 4:3, приём сигнала по VGA или Сomposite Video RCA | 2 |
| Проекционный экран | 1,8 м Х 2,4 м | 2 |
| DVD-проигрыватель | NOVIS NDV 812 | 1 |
| Плазменные ТВ панели | 43” | 2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | |
| Дымовая машина ((дым + туман), радио Д/У) | | 2 |
| Караоке-система | | 1 |

По всем вопросам подключения обращаться к ответственному звукорежиссеру  
Владимиру по тел.: 8-903-728-30-96

