Техрайдер на полный состав:

- 4 вокальных микрофона (Shure SM58 или аналог);
- 4 инструментальных микрофона на кахон, бойран и аккордеон (Shure SM57 Beta или аналоги);
- 1 микрофон на поперечную флейту (конденсаторный);
(все микрофоны на стойках типа "журавль")
- Басовый комбоусилитель;
- Свободные каналы на пульте: 3 линейных входа (моно), 2 XLR;
- 3 дибокса (гитара, скрипка, домра);
- Мониторы (желательно 2-3 канала).